| Hook: <ports>
Verarbeitungshinweis
| Es wird eine Tabelle erzeugt. Die Zeilengruppen werden begründet durch <port>. Die zweite Zeile in der Verschmelzung ist nur auszugeben, wenn, auch Zelleninhalte vorliegen. Wenn statt <part-nr> und <drawing-number> ein <part-type-ref> vorliegt, so sind die beiden Zellen zu verschmelzen und mit <long-name>, "[", <short-name> "]" des referenzierten Bauteils zu füllen. Es ist ein Verweis anzubringen. Wenn die zweite Zeile pro Tabellenzeilengruppe leer bleibt, kann sie entfallen.
Nr. | Richtg. | Kurzb. | Bezeichnung
--- | --- | --- | ---
|  |  | nicht bei Variante | Teilenr | Zeichnungsnr.
<port-number> | [direction] | <short-name> | <long-name>
|  |  | <variant-def-refs> <variant-def-ref> -> <variant-def> <long-name> | <part-number> oder <long-name> des in <part-type-ref> referenzierten Bauteiles | <drawing-number>
... |  |  |  |  |
Beispielhafte Formatierung
Nr. | Richtg. | Kurzb. | Bezeichnung
--- | --- | --- | ---
|  |  | nicht bei Variante | Teilenr | Zeichnungsnr.
1 | in | s1 | Eingangspin der ersten Art
|  |  | Schweden, Schweiz, Australien Kalifornien | siehe Stecker 153 [S153] |
2 | out | o1 | Ausgangspin der zweiten Art