| Die allgemeinen Prüfparameter werden hier festgelegt. Sie bestehen aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | FREE-INFO, Optional zusätzliche Informationen in Form von Kapiteln(CHAPTER), Abschnitten(P), Tabellen(TABLE), Bildern (FIGURE) usw.
|  | GENERAL-TEST-PRMS, die Allgemeinen Prüfparameter werden in einem Satz von Datenfeldern beschrieben.
Folgende Abbildungen zeigen die Struktur und ein Beispiel in Editor und Layoutansicht für die allgemeinen Prüfparameter. Wie in der Strukturansicht erkennbar, bestehen die allgemeinen Prüfbedingungen aus einer Liste von Elementen. Diese Elemente sind
|  | Standard Test Temperatur,
|  | Standard Test VOLT und
|  | PRM Definitionen.
All diese bestehen aus <LONG-NAME>, <SHORT-NAME>, einer Beschreibung (<DESC>) sowie der definition der PRM-Charakteristiken (<PRM-CHAR>). Die PRM-Charakteristiken sind wiederum einen Liste von Tupeln, bestehend aus einer optionalen Bedingung (<COND>), Absolut- (<ABS>), Toleranz- (<TOL>), Minimum- (<MIN>), Maximum- (<MAX>), Typ- (<TYP>)und Einheitswerten (<UNIT>), sowie Text (<TEXT>)und optionalen Anmerkungen (<REMARK>). Abbildung 14: Elemente der allgemeinen Prüfparameter Abbildung 15: Beispiel: Editoransicht der allgemeinen Prüfparameter Abbildung 16: Beispiel: Layoutansicht der allgemeinen Prüfparameter