| Die Signalspezifikation eines Bauteil-Typs bzw. Bauteils wird hier spezifiziert. Die Beschreibung bestehen aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | FREE-INFO, Optional weitere Informationen.
|  | SIGNAL-GROUPS, einer Liste von Signalgruppen.
Jede Signalgruppe (SIGNAL-GROUP) besteht wiederum aus
|  | ADMIN-DATA, Optional Administrationsdaten.
|  | LONG-NAME, dem Bezeichner.
|  | SHORT-NAME, der Kurzbezeichnung.
|  | SIGNALS, einer Liste von Signalen.
|  | SIGNAL-SPEC-VARIANTS, einer Liste von Signalspezifikationsvarianten.
Jedes Signal SIGNAL besteht wiederum aus
|  | LONG-NAME, dem Bezeichner.
|  | SHORT-NAME, der Kurzbezeichnung.
|  | VARIANT-DEF-REFS, optional der Liste der Referenzen auf eine Varianten-Definition (VARIANT-DEF-REF).
Jede Signalspezifikationsvariante (SIGNAL-SPEC-REF) besteht wiederum aus
|  | VARIANT-DEF-REFS, optional der Liste der Referenzen auf eine Varianten-Definition (VARIANT-DEF-REF).
|  | SIGNAL-CLASS, der Signalklasse.
|  | DESC, optional der Beschreibung.
|  | REF-SIGNAL-REF, optional optional eine Referenz aus ein Signal.
|  | SIGNAL-PRMS, optional den Signal-PRMs. Zur Definition von PRMS siehe Parametertabellen. Folgende PRMS sind namentlich festgelegt:
|  | HIGH-LEVEL, oberer Pegel.
|  | LOW-LEVEL, unterer Pegel.
|  | PULSE-WIDTH, Impulsdauer
|  | PULSE-DECAY-TIME, Dauer für die abfallende Flanke des Impulses.
|  | PULSE-RISE-TIME, Dauer für die ansteigende Flanke des Impulse.
|  | NCOI-3, der Beschreibung in Form von Kapiteln (siehe <NCOI>)
Abbildung 23: Beispiel: Editoransicht der Schnittstellen Abbildung 24: Beispiel: Layoutansicht der Schnittstellen