| Auf Basis der MSRSYS DTD erstellte Dokumente haben, im Gegensatz zu Winword Dokumenten, immer den gleichen groben Dokumentaufbau. Dies hat längerfristig den Vorteil, daß der Leser dieser Dokumente sich in den verschiedenen Lastenheften immer zurechtfindet und gezielter Informationen finden kann. Ein SGML Hardwarelastenheft des Fahrzeugherstellers besitzt generell den folgenden Aufbau:
|  | Titelseite: Deckblatt, Unternehmen mit Mitarbeitern, Konfigurationsparametern (ein oder mehrere Seiten)
|  | Inhaltsverzeichnisse: Inhaltsverzeichnis, Tabellenverzeichnis und Abbildungsverzeichnis (je ein oder mehrere Seiten)
|  | Adminstrative Daten mit Änderungsliste (ein oder mehrere Seiten)
|  | Projektspezifische Daten des Fahrzeughersteller und des -Zulieferers (ein oder mehrere Seiten)
|  | Die Bauteiltypspezifikationen des Fahrzeugherstellers (Umfang zwischen ca. 10 und 400 Seiten)
|  | Anhang: Referenzierte Externe Dokumente, Externe Dateien und Referenzierte Normen. (je ein oder mehrere Seiten)
|  | Index (ein oder mehrere Seiten)
Ein SGML Hardwarepflichtenheft besitzt natürlich den Dokumentteil "Bauteiltypspezifikationen des Fahrzeugzulieferers ". Sonst jedoch einen identischen Dokumentaufbau.