| Allgemeine Hardwareanforderungen beschreiben die Hardwarekomponenten der Bauteiltypen bzw. Bauteile. Die allgemeinen Hardware Anforderungen bestehen aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | OPER-ENV, die Einbauumgebung verbal beschrieben mit INTRODUCTION und NCOI-3. Eine Beschreibung im Stile von Kapiteln (NCOI-1, CHAPTER) ist auch möglich.
|  | USEFUL-LIFE, die Nutzungsdauer ist eine Beschreibung von Parametertupeln AVAILABILITY, LIFE-TIME, OPER-TIME und PRM im Feld <USEFUL-LIFE-PRMS>. Eine Beschreibung im Stile von Paragraphen (NCOI-1, P) ist auch möglich.
|  | RELIABILITY, die Zuverlässigkeit ist eine Beschreibung von Parametertupeln MTBF, PPM und PRM im Feld <RELIABILITY-PRMS>. Eine Beschreibung im Stile von Paragraphen (NCOI-3, P) ist auch möglich.
|  | ADD-SPEC, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Abbildung 12: Beispiel: Editor-Ansicht der allgemeinen Hardwareanforderungen Abbildung 13: Beispiel: Layoutausschnitt der allgemeinen Hardwareanforderungen