| Die Elektrische Festigkeit eines Bauteil-Typs bzw. Bauteils wird hier spezifiziert. Die Beschreibung bestehen aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | REVERSE-POLARITY-PROT, dem Verpolschutz.
|  | OVERVOLTAGE-RES, der Überspannungsfestigkeit
|  | SHORT-CIRCUIT-RES, der Kurzschlußfestigkeit.
|  | OVERLOAD-RES, der Überlastfestigkeit.
|  | INSULANCE, dem Isolationswiderstand
|  | DIE-STRENGTH, der Durchschlagfestigkeit.
|  | VOLT-MISMATCH, dem Spannungsversatz.
|  | ADD-SPEC, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Der Verpolschutz (REVERSE-POLARITY-PROT) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | FREE-INFO, Optional weitere Informationen.
|  | REVERSE-POLARITY-PROT-TESTS, der Liste der Verpolschutzprüfungen.
|  | TEST-CONF, der Testkonfiguration, eine Beschreibung in Form von Kapiteln (siehe <NCOI>).
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Jede Verpolschutzprüfung (REVERSE-POLARITY-PROT-TEST) besteht wiederum aus
|  | REVERSE-POLARITY-PROT-PRMS, der Liste der Verpolschutz-PRMS. Ausgezeichnete PRM-Elemente sind hier Prüfdauer (TEST-VOLT), Prüftemperatur (TEST-TEMP), und Prüfspannung (TEST-DURATION). Zur Definition von PRMS siehe Parametertabellen.
|  | OPER-MODE-REFS, optional eine Referenzliste auf die Betriebszustände.
|  | FUNCTION-STATE-REF, Referenz auf den Funktionszustand.
|  | FAILURE-DESC, optional eine Fehlerbeschreibung.
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Die Überspannungsfestigkeit (OVERVOLTAGE-RES) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | FREE-INFO, Optional weitere Informationen.
|  | OVERVOLTAGE-RES-TESTS, der Liste der Überspannungsfestigkeitprüfungen.
|  | TEST-CONF, der Testkonfiguration, eine Beschreibung in Form von Kapiteln (siehe <NCOI>).
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Jede Überspannungssfestigkeitprüfung (OVERVOLTAGE-RES-TEST) besteht wiederum aus
|  | OVERVOLTAGE-RES-PRMS, der Liste der Überspannungschutz-PRMS. Ausgezeichnete PRM-Elemente sind hier Überspannung (OVERVOLTAGE), Schutzzeit zwischen den Tests (TIME-BETWEEN-TESTS), Prüfdauer (TEST-VOLT), Prüftemperatur (TEST-TEMP), und Prüfspannung (TEST-DURATION). Zur Definition von PRMS siehe Parametertabellen.
|  | OPER-MODE-REFS, optional eine Referenzliste auf die Betriebszustände.
|  | FUNCTION-STATE-REF, Referenz auf den Funktionszustand.
|  | FAILURE-DESC, optional eine Fehlerbeschreibung.
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Die Kurzschlußfestigkeit (SHORT-CIRCUIT-RES) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | FREE-INFO, Optional weitere Informationen.
|  | SHORT-CIRCUIT-RES-TESTS, der Liste der Kurzschlußfestigkeitprüfungen.
|  | TEST-CONF, der Testkonfiguration, eine Beschreibung in Form von Kapiteln (siehe <NCOI>).
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Jede Kurzschlußfestigkeitprüfung (SHORT-CIRCUIT-RES-TEST) besteht wiederum aus
|  | SHORT-CIRCUIT-RES-PRMS, der Liste der Kurzschluß-PRMS. Ausgezeichnete PRM-Elemente sind hier Kurzschlußstrom (SHORT-CIRCUIT-CURRENT), Kurzschlußstrom (SHORT-CIRCUIT-IND),Schutzzeit zwischen den Tests (TIME-BETWEEN-TESTS), Prüfdauer (TEST-VOLT), Prüftemperatur (TEST-TEMP), und Prüfspannung (TEST-DURATION). Zur Definition von PRMS siehe Parametertabellen.
|  | OPER-MODE-REFS, optional eine Referenzliste auf die Betriebszustände.
|  | FUNCTION-STATE-REF, Referenz auf den Funktionszustand.
|  | FAILURE-DESC, optional eine Fehlerbeschreibung.
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Die Überlastfestigkeit (OVERLOAD-RES) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | FREE-INFO, Optional weitere Informationen.
|  | OVERLOAD-RES-TESTS, der Liste der Überlastfestigkeitprüfungen.
|  | TEST-CONF, der Testkonfiguration, eine Beschreibung in Form von Kapiteln (siehe <NCOI>).
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Jede Überlastfestigkeitprüfung (OVERLOAD-RES-TEST) besteht wiederum aus
|  | OVERLOAD-RES-PRMS, der Liste der Überlast-PRMS. Ausgezeichnete PRM-Elemente sind hier Überlast (OVERLOAD), ,Schutzzeit zwischen den Tests (TIME-BETWEEN-TESTS), Prüfdauer (TEST-VOLT), Prüftemperatur (TEST-TEMP), und Prüfspannung (TEST-DURATION). Zur Definition von PRMS siehe Parametertabellen.
|  | OPER-MODE-REFS, optional eine Referenzliste auf die Betriebszustände.
|  | FUNCTION-STATE-REF, Referenz auf den Funktionszustand.
|  | FAILURE-DESC, optional eine Fehlerbeschreibung.
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Die Isolationswiderstand (INSULANCE) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | FREE-INFO, Optional weitere Informationen.
|  | INSULANCE-TESTS, der Liste der Isolationswiderstandsprüfungen.
|  | TEST-CONF, der Testkonfiguration, eine Beschreibung in Form von Kapiteln (siehe <NCOI>).
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Jede Isolationswiderstandsprüfung (INSULANCE-TEST) besteht wiederum aus
|  | INSULANCE-PRMS, der Liste derIsolationswiderstands-PRMS. Ausgezeichnete PRM-Elemente sind hier relative Feuchtigkeit (RELATIVE-HUM), Res (RES), Prüfdauer (TEST-VOLT), Prüftemperatur (TEST-TEMP), und Prüfspannung (TEST-DURATION). Zur Definition von PRMS siehe Parametertabellen.
|  | OPER-MODE-REFS, optional eine Referenzliste auf die Betriebszustände.
|  | FUNCTION-STATE-REF, Referenz auf den Funktionszustand.
|  | FAILURE-DESC, optional eine Fehlerbeschreibung.
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Die Durchschlagsfestigkeit (DIE-STRENGTH) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | FREE-INFO, Optional weitere Informationen.
|  | DIE-STRENGTH-TESTS, der Liste der Durchschlagsfestigkeitsprüfungen.
|  | TEST-CONF, der Testkonfiguration, eine Beschreibung in Form von Kapiteln (siehe <NCOI>).
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Jede Durchschlagsfestigkeitsprüfung (DIE-STRENGTH-TEST) besteht wiederum aus
|  | DIE-STRENGTH-PRMS, der Liste der Durchschlagsfestigkeits-PRMS. Ausgezeichnete PRM-Elemente sind hier relative Feuchtigkeit (RELATIVE-HUM), Frequenz (FREQUENCY), Prüfdauer (TEST-VOLT), Prüftemperatur (TEST-TEMP), und Prüfspannung (TEST-DURATION). Zur Definition von PRMS siehe Parametertabellen.
|  | OPER-MODE-REFS, optional eine Referenzliste auf die Betriebszustände.
|  | FUNCTION-STATE-REF, Referenz auf den Funktionszustand.
|  | FAILURE-DESC, optional eine Fehlerbeschreibung.
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Der Spannungsversatz (VOLT-MISMATCH) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | FREE-INFO, Optional weitere Informationen.
|  | VOLT-MISMATCH-TESTS, der Liste der Spannungsversatzprüfungen.
|  | TEST-CONF, der Testkonfiguration, eine Beschreibung in Form von Kapiteln (siehe <NCOI>).
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Jede Spannungsversatzprüfung (VOLT-MISMATCH-TEST) besteht wiederum aus
|  | VOLT-MISMATCH-PRMS, der Liste der Spannungsversatz-PRMS. Ausgezeichnete PRM-Elemente sind hier negativer Spannungsversatz (NEG-VOLT-STEP), positiver Spannungsversatz (POS-VOLT-STEP) und Prüfdauer (TEST-DURATION). Zur Definition von PRMS siehe Parametertabellen.
|  | OPER-MODE-REFS, optional eine Referenzliste auf die Betriebszustände.
|  | FUNCTION-STATE-REF, Referenz auf den Funktionszustand.
|  | FAILURE-DESC, optional eine Fehlerbeschreibung.
|  | ADD-INFO, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Abbildung 35: Beispiel: Editoransicht Abbildung 36: Beispiel: Layoutansicht