<!DOCTYPE MSRREP PUBLIC "-//MSR//DTD MSR Report DTD:V0.16.6:MSRREP.DTD//EN" "msrp0166.dtd" [
  <!ENTITY graphical-conventions SYSTEM "../msr-tr-cap/graphical-conventions.sgm" --../msr-tr-cap/graphical-conventions.sgm-->
  <!ENTITY msr-basic SYSTEM "../msr-tr-cap/msr-basic.sgm" --../msr-tr-cap/msr-basic.sgm-->
  <!ENTITY project-fragment.sgm SYSTEM "../msr-tr-cap/project-fragment.sgm" --../msr-tr-cap/project-fragment.sgm-->
]>
<MSRREP> 
  <REPORT-HEAD><REPORT-SUBJECT> 
		<OVERALL-TITLE>MSR-Teilprojekt MEDOC</OVERALL-TITLE> 
		<MAIN-TITLE>Failure Mode and Effect Analysis</MAIN-TITLE> 
		<SUB-TITLE>Strukturelle Grundlagen der MSRFMEA
		  DTD</SUB-TITLE><SHORT-NAME>msrfm-sp</SHORT-NAME></REPORT-SUBJECT> 
	 <COMPANIES>&project-fragment.sgm; 
	 </COMPANIES> 
	 <ABSTRACT> 
		<P>Dieses Dokument beschreibt die Strukturellen Grundlagen f&uuml;r die
		  Ablage von FMEA-Daten in SGML mit Hilfe der <TT
		  TYPE="Product">msrfmea.dtd</TT>. Diese Strukturen entsprechen der einer
		  <XREF ID-REF="wl931957419" ID-CLASS="DEF-ITEM">.</P> 
		<P>Das Dokument beschreibt Anforderungen und Einsatzszenarien der
		  <TT TYPE="Product">msrfmea.dtd</TT>. Es werden Kenntnisse der FMEA-Methodik
		  vorausgesetzt.</P> 
	 </ABSTRACT> 
  </REPORT-HEAD> 
  <ADMIN-DATA> 
	 <LANGUAGE>de</LANGUAGE> 
	 <DOC-REVISIONS> 
		<DOC-REVISION> 
		  <COMPANY-REVISION-INFOS> 
			 <COMPANY-REVISION-INFO><COMPANY-REF COMPANY="MSR-MEDOC"> 
				<REVISION-LABEL>1.5</REVISION-LABEL> 
				<STATE>wd</STATE> 
			 </COMPANY-REVISION-INFO> 
		  </COMPANY-REVISION-INFOS><TEAM-MEMBER-REF TEAM-MEMBER="Weichel"> 
		  <DATE>04.10.99</DATE> 
		  <MODIFICATIONS> 
			 <MODIFICATION TYPE="PART-RELATED"> 
				<CHANGE>Updated according to the final version</CHANGE> 
				<REASON></REASON> 
			 </MODIFICATION> 
		  </MODIFICATIONS> 
		</DOC-REVISION> 
		<DOC-REVISION> 
		  <COMPANY-REVISION-INFOS> 
			 <COMPANY-REVISION-INFO><COMPANY-REF COMPANY="MSR-MEDOC"> 
				<REVISION-LABEL>1.4</REVISION-LABEL> 
				<STATE>wd</STATE> 
			 </COMPANY-REVISION-INFO> 
		  </COMPANY-REVISION-INFOS><TEAM-MEMBER-REF TEAM-MEMBER="Weichel"> 
		  <DATE>13.09.99</DATE> 
		  <MODIFICATIONS> 
			 <MODIFICATION TYPE="PART-RELATED"> 
				<CHANGE>Updated according to the final version</CHANGE> 
				<REASON></REASON> 
			 </MODIFICATION> 
		  </MODIFICATIONS> 
		</DOC-REVISION> 
		<DOC-REVISION> 
		  <COMPANY-REVISION-INFOS> 
			 <COMPANY-REVISION-INFO><COMPANY-REF COMPANY="MSR-MEDOC"> 
				<REVISION-LABEL>1.3</REVISION-LABEL> 
				<STATE>wd</STATE> 
			 </COMPANY-REVISION-INFO> 
		  </COMPANY-REVISION-INFOS><TEAM-MEMBER-REF TEAM-MEMBER="Weichel"> 
		  <DATE>15.7.99</DATE> 
		  <MODIFICATIONS> 
			 <MODIFICATION TYPE="PART-RELATED"> 
				<CHANGE>Updated according to the final version</CHANGE> 
				<REASON></REASON> 
			 </MODIFICATION> 
		  </MODIFICATIONS> 
		</DOC-REVISION> 
	 </DOC-REVISIONS> 
  </ADMIN-DATA> 
  <REPORT-BODY> 
	 <CHAPTER ID="rb.intro"><LONG-NAME>Einf&uuml;hrung</LONG-NAME> 
		<P><IE>FMEA</IE><XREF ID-REF="wl931957425" ID-CLASS="def-item"> ist eine
		  systematische Vorgehensweise zur Identifikation von Fehlerquellen und
		  Fehlerwirkungsketten. Dieses Verfahren ist f&uuml;r verschiedene Bereiche
		  (Ger&auml;te, Systeme, Software, aber auch f&uuml;r Abl&auml;ufe und Prozesse)
		  anwendbar.</P> 
		<FIGURE ID="wl932021184"><LONG-NAME>&Uuml;bersicht &uuml;ber die
			 systematische FMEA</LONG-NAME> 
		  <GRAPHIC FILENAME="images/bild30_neu.bmp" NOTATION="bmp" WIDTH="112mm"
			HEIGHT="84mm"> 
		</FIGURE> 
		<P>Die prinzipielle Vorgehensweise ist<FT>Zum besseren Verst&auml;ndnis
		  der Zusammenh&auml;nge von Methode und DTD werden schon hier die SGML-Elemente
		  angegeben.</FT>:</P><LIST TYPE="UNNUMBER"> 
		  <ITEM> 
			 <P>Die betrachtete Dom&auml;ne wird hierarchisch strukturiert (<TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-structure</TT>), wobei die Struktur aus Strukturelementen
				<TT TYPE="SGMLTAG">fm-structure-element</TT> aufgebaut wird (s.
				<XREF ID-REF="wl932021185" ID-CLASS="illustration">). Jedes Strukturelement
				wird schrittweise verfeinert, d.h. in Unterstrukturen zerlegt (<TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-se-decomposition</TT>).</P> 
		  </ITEM> 
		  <ITEM> 
			 <P>Gleichzeitig wird jedem Strukturelement eine Menge von
				Funktionen/Merkmale<FT>In Proze&szlig;-FMEAs spricht man von eher von Merkmalen
				als von Funktionen</FT> (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-se-functions</TT>) zugeordnet
				(s. <XREF ID-REF="wl932021186" ID-CLASS="illustration">).</P> 
		  </ITEM> 
		  <ITEM> 
			 <P>Die funktionalen Zusammenh&auml;nge werden in einem Funktionsnetz
				(<XREF ID-REF="wl932021187" ID-CLASS="illustration">) dargestellt. Dieses Netz
				entsteht durch Verkn&uuml;pfen der den Strukturelementen zugeordneten
				Funktionen. F&uuml;r jede Funktion werden die Voraussetzungen (ebenfalls
				Funktionen) erfasst, unter denen die Funktion korrekt arbeitet (<TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-prerequisites</TT>).</P> 
		  </ITEM> 
		  <ITEM> 
			 <P>Den Funktionen werden ihre Fehlfunktionen (<TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-fault</TT>) zugeordnet. Durch die Verkn&uuml;pfung von
				Fehlfunktionen (<XREF ID-REF="wl932021189" ID-CLASS="illustration">) zu
				Ursachen (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-causes</TT>) entstehen Fehlernetze (vgl.
				<XREF ID-REF="wl932021190" ID-CLASS="illustration">).</P> 
		  </ITEM> 
		  <ITEM> 
			 <P>Die Fehlfunktionen werden hinsichtlich ihrer Auswirkung (<TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-significance</TT>) sowie der m&ouml;glichen Ma&szlig;nahmen
				zur Entdeckung (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-detection-tasks</TT>), Vermeidung (<TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-counter-tasks</TT>) bzw. Schadensbegrenzung (<TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-limitation-tasks</TT>) untersucht und mit einem
				Risikopriorit&auml;tsfaktor (<TT TYPE="SGMLTAG">risc-priority-factor</TT>)
				bewertet.</P> 
		  </ITEM> 
		  <ITEM> 
			 <P>Das Ergebnis der FMEA wird in einem Formblatt dargestellt (<XREF
				ID-REF="wl932021191" ID-CLASS="illustration">).</P> 
		  </ITEM></LIST> 
		<FIGURE ID="wl932021185"><LONG-NAME>Systemstruktur in einer
			 FMEA</LONG-NAME><GRAPHIC FILENAME="images/bild40.bmp" NOTATION="eps"> 
		</FIGURE> 
		<FIGURE ID="wl932021186"><LONG-NAME>Funktionen an
			 Strukturelementen</LONG-NAME> 
		  <GRAPHIC FILENAME="images/bild46.bmp" NOTATION="eps"> 
		</FIGURE> 
		<FIGURE ID="wl932021187"><LONG-NAME>Funktionsnetz</LONG-NAME> 
		  <GRAPHIC FILENAME="images/bild47.bmp" NOTATION="eps"> 
		</FIGURE> 
		<FIGURE ID="wl932021188"><LONG-NAME>Fehlfunktionen</LONG-NAME> 
		  <GRAPHIC FILENAME="images/bild48.bmp" NOTATION="eps"> 
		</FIGURE> 
		<FIGURE ID="wl932021189"><LONG-NAME>Fehlernetz</LONG-NAME> 
		  <GRAPHIC FILENAME="images/bild49.bmp" NOTATION="eps"> 
		</FIGURE> 
		<FIGURE ID="wl932021190"><LONG-NAME>Fehlernetz im Formblatt</LONG-NAME> 
		  <GRAPHIC FILENAME="images/bild51.bmp" NOTATION="eps"> 
		</FIGURE> 
		<FIGURE ID="wl932021191"><LONG-NAME>Formblatt komplett
			 bearbeitet</LONG-NAME><GRAPHIC FILENAME="images/bild59.bmp" NOTATION="eps"> 
		</FIGURE> 
		<P><IE>FMEA-Methodik</IE>Die Abbildung der FMEA-Methodik auf die
		  <TT TYPE="Product">msrfmea.dtd</TT> entspricht folgender Verweishierarchie:</P>
		

		<VERBATIM>
Struktur
  !
  +-&gt;Strukturelement
      !
      +-&gt;Strukturelement ...
      !
      +-&gt;Funktion (typisierbar)
           !
           +-&gt;Fehlfunktion
                !
                +-&gt;Ma&szlig;nahmenpakete
                    !
                    +-&gt;Ma&szlig;nahmenb&uuml;ndel
                         !
                         +-&gt;Aktionen
</VERBATIM>



	 </CHAPTER> 
	 <CHAPTER ID="rb.dtd-ziele"><LONG-NAME>Ziele der MSRFMEA.DTD</LONG-NAME> 
		<P><IE>FMEA</IE>Die FMEA ist ein Baustein in der System-Entwicklung. Die
		  DTD wurde entwickelt, um die spezifischen <TT TYPE="TOOL">FMEA-Werkzeug</TT>en
		  erfassten Daten in anderen Entwicklungsschritten verwenden zu k&ouml;nnen. Dazu
		  geh&ouml;ren beispielsweise:</P><LIST TYPE="UNNUMBER"> 
		  <ITEM> 
			 <P>Aufbau von Standards (Katalogen, Bibliotheken)</P> 
		  </ITEM> 
		  <ITEM> 
			 <P>Terminverfolgung</P> 
		  </ITEM> 
		  <ITEM> 
			 <P>FMEA-&uuml;bergreifende Auswertungen</P> 
		  </ITEM> 
		  <ITEM> 
			 <P>Langfristige Datenhaltung (<XREF
				ID-REF="rb.archivierung" ID-CLASS="DEF-ITEM">)</P> 
		  </ITEM> 
		  <ITEM> 
			 <P>Generierung von
				<IE>Pr&uuml;fabl&auml;uf</IE>Pr&uuml;fabl&auml;ufen aus FMEA</P> 
		  </ITEM> 
		  <ITEM> 
			 <P>Datenaustausch mit anderen Systemen (z.B. CAD, CASE, QFD)</P> 
		  </ITEM></LIST> 
		<CHAPTER ID="rb.866232218"><LONG-NAME>Proze&szlig;modelle f&uuml;r die
			 DTD</LONG-NAME> 
		  <P>Die folgenden <IE>Use Cases</IE> Use Cases wurden beim Entwurf der
			 DTD betrachtet.</P> 
		  <CHAPTER ID="rb.866232219"><LONG-NAME>Hinzuladen von Ma&szlig;nahmen
				bzw. Funktionskatalogen</LONG-NAME> 
			 <P>In eine bestehende oder neu aufzubauende <IE>FMEA</IE>FMEA sollen
				Ma&szlig;nahmen bzw. Funktionskataloge hinzugeladen werden:</P><LIST
			 TYPE="UNNUMBER"> 
				<ITEM> 
				  <P>Die DTD kann teilweise bedatet werden, d.h. es ist
					 m&ouml;glich, Ma&szlig;nahmen ohne Strukturelemente zu transportieren. Daher
					 enth&auml;lt die DTD auch keine R&uuml;ckverzeigerung (z.B. von Funktionen auf
					 Strukturelemente).</P> 
				</ITEM> 
				<ITEM> 
				  <P>F&uuml;r die Identifizierung der Objekte m&uuml;ssen
					 <IE>ID</IE>IDs vergeben werden. Im Konfliktfall kann ein lesendes System neue
					 IDs vergeben und die vorgefundenen IDS unter Angabe des urspr&uuml;nglichen
					 Werkzeuges ablegen (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-idtables</TT>.)</P> 
				</ITEM></LIST> 
		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER ID="rb.866232220"><LONG-NAME>Manipulation der FMEA mit anderen
				Werkzeugen</LONG-NAME> 
			 <P>In diesem Szenario wird die FMEA exportiert, mit anderen
				Werkzeugen manipuliert, und wieder importiert. Beispiel f&uuml;r diese
				Anwendung ist das Hinzuf&uuml;gen weitere Sprachvarianten durch ein externes
				&Uuml;bersetzungsb&uuml;ro.</P><LIST TYPE="UNNUMBER"> 
				<ITEM> 
				  <P>Die Objekt-ID kann zur Resynchronisation verwendet werden,
					 darf daher nicht extern manipuliert werden. Es gibt keine Einschr&auml;nkungen
					 hinsichtlich &Auml;nderungen, solange <IE>ID</IE>IDs nicht betroffen sind.
					 ID-&Auml;nderungen unterbrechen die Proze&szlig;kette.</P> 
				</ITEM> 
				<ITEM> 
				  <P>Im Fall nicht strukturver&auml;ndernder Manipulation sind die
					 Auswirkungen bekannt, so da&szlig; der Ereignisraum begrenzt wird. Es brauchen
					 z.B. keine L&ouml;schungen von Objekten behandelt zu werden.</P> 
				</ITEM></LIST> 
		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER ID="rb.866232221"><LONG-NAME>FMEA-Erstellung auf Basis von
				Engineering-Tool Daten</LONG-NAME> 
			 <P>In diesem Szenario wird in <TT TYPE="TOOL">FMEA-Tool</TT> eine
				Datenanreicherung vorgenommen. Die Komponenten/Funktionsstruktur kommt aus dem
				Entwicklungswerkzeug z.B. durch Auswertung von Instanzen der <TT
				TYPE="Product">MSRSYS.DTD</TT>.</P> 
			 <P> Hierbei ist problematisch, wenn im Engineering-Tool im Rahmen der
				Weiterentwicklung eine Strukturver&auml;nderung stattfindet. Es erfolgt die
				Synchronisation mit IDīs, wobei folgende F&auml;lle zu betrachten sind:</P> 
			 <LABELED-LIST> 
				<INDENT-SAMPLE>Objekt ist gel&ouml;scht</INDENT-SAMPLE> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL>neue ID</ITEM-LABEL> 
				  <P>Objekt ist neu entstanden </P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL>fehlende ID</ITEM-LABEL> 
				  <P>Objekt ist gel&ouml;scht</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL>ID bereits vorhanden</ITEM-LABEL> 
				  <P>Es mu&szlig; gepr&uuml;ft werden, ob das Objekt sich
					 ge&auml;ndert hat.</P> 
				  <P>Dieser Fall kann ggf. durch Synchronisation mit
					 &Auml;nderungsdatum unterst&uuml;tzt werden. Daf&uuml;r wird das Attribut
					 <TT TYPE="SGML-ATTRIBUTE">t</TT> vorgesehen, welches Zeitstempel aufnehmen
					 kann.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
			 </LABELED-LIST> 
		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER ID="rb.866232222"><LONG-NAME>Wiederherstellen einer FMEA aus
				der SGML-Instanz</LONG-NAME> 
			 <P>In diesem Szenario wird die FMEA nach SGML exportiert und zu einem
				sp&auml;teren Zeitpunkt wieder hergestellt. Es ist allerdings nicht notwendig
				die im FMEA-tool abgelegten Verwaltungsdaten (z.B. Historie) wieder
				herzustellen. Das Wiedereinlesen einer SGML-Datei entspricht einer
				"automatisierten Neueingabe".</P> 
		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER ID="rb.866232223"><LONG-NAME>Modularisierung</LONG-NAME> 
			 <P><IE>Modularisierung</IE>Modularisierung von FMEAs ist methodisch
				noch in der Diskussion und wird daher beim ersten Schritt nicht priorisiert
				betrachtet. Schnittstellendefinition (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-interface</TT>)
				werden jedoch aufgenommen, um Erfahrungen gewinnen zu k&ouml;nnen.</P> 
		  </CHAPTER> 
		</CHAPTER> 
	 </CHAPTER> 
	 <CHAPTER ID="rb.hinweise"><LONG-NAME>Beschreibung der DTD</LONG-NAME> 
		<CHAPTER ID="wl932021197"><LONG-NAME>Grobstruktur der DTD</LONG-NAME> 
		  <P><IE>DTD Struktur</IE>Die grobe Struktur der DTD ist in
			 <XREF ID-REF="wl932021193" ID-CLASS="illustration"> dargestellt. Sie folgt im
			 wesentlichen der Reihenfolge einer systematischen FMEA (vgl.
			 <XREF ID-REF="wl932021184" ID-CLASS="illustration">).</P> 
		  <FIGURE ID="wl932021193"><LONG-NAME>Grobstruktur der DTD</LONG-NAME> 
			 <GRAPHIC FILENAME="images/msrfmea.bmp" NOTATION="eps"> 
		  </FIGURE> 
		  <P>Die Bedeutung der Elemente auf oberster Ebene ist:</P> 
		  <LABELED-LIST> 
			 <INDENT-SAMPLE>MMMMM</INDENT-SAMPLE> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">short-name</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Dieser dient zur identifikation der SGML-Datei, insbesondere bei
				  dokument&uuml;bergreifenden Verweisen. Es kann z.B. die Kurzbezeichung eines
				  Produktes (z.B. LLR) verwendet werden. Ein Exportfilter k&ouml;nnte hier auch
				  den Basisnamen der Datei verwenden.</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">admin-data</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Dies dient zur Aufnahme von Verwaltungsinformationen.</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">fm-head</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Dies enth&auml;lt die am Projekt beteiligten Firmen (<TT
				  TYPE="SGMLTAG">companies</TT>) sowie Informationen zu den beteiligten
				  FMEA-Teams (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-teams</TT>). Weitere Einzelheiten finden sich
				  in <XREF ID-REF="wl932021202" ID-CLASS="TOPIC">.</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">fm-tool-data</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Dient zur Aufnahme werkzeugspezifischer Informationen,
				  insbesondere hinsichtlich der ID-Verwaltung (<XREF ID-REF="wl932021200"
				  ID-CLASS="TOPIC">). In <TT TYPE="SGMLTAG">misc-data</TT> innerhalb von
				  <TT TYPE="SGMLTAG">fm-tool</TT> kann ein Werkzeug private Daten hinterlegen,
				  z.B. um einen optimierten Wiederimport zu gew&auml;hrleisten.</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">fm-structures</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Hier werden Strukturen des Systems bzw. des Prozesses hinterlegt
				  (vgl. <XREF ID-REF="wl932021218" ID-CLASS="topic">). &Uuml;ber
				  <TT TYPE="SGMLTAG">fm-structure-root</TT> findet man den Einstieg in den
				  Strukturbaum.</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">fm-structure-elements</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Hier werden die Einzelkomponenten des Systems beschrieben (vgl.
				  <XREF ID-REF="wl932031839" ID-CLASS="topic">). An den Strukturelementen
				  h&auml;ngen die entsprechenden Funktionen (<TT
				  TYPE="SGMLTAG">fm-se-functions</TT>). An den so referenzierten Funktionen
				  h&auml;ngen wiederum die Fehlfunktionen. </P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">fm-functions</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Dies ist der Pool s&auml;mtlicher im System vorhandener
				  Funktionen (struktur&uuml;bergreifend). Diese werden dann aus den
				  Strukturelementen heraus referenziert (weitere Einzelheiten siehe
				  <XREF ID-REF="wl932031799" ID-CLASS="topic">).</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">fm-faults</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Dies ist der Pool s&auml;mtlicher Fehler, die im System
				  auftreten k&ouml;nnen. Diese werden aus den Funktionen heraus referenziert
				  (weitere Einzelheiten siehe <XREF ID-REF="wl932031816" ID-CLASS="topic">).</P> 
				<P>Die DTD erlaubt es, da&szlig; ein Fehler in mehreren Funktionen
				  referenziert wird. Es wird aber empfohlen, dies nicht zu nutzen, da keine
				  verwendungsspezifischen Eigenschaften angegeben werden k&ouml;nnen.</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">fm-actions</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Dies ist der Pool s&auml;mglicher Ma&szlig;nahmen, die im System
				  auftreten k&ouml;nnen. Diese werden aus den Fehlern heraus referenziert.</P> 
				<P>Die DTD erlaubt es, da&szlig; eine Ma&szlig;nahme in mehreren
				  Fehlern referenziert wird. Es wird aber empfohlen, dies nicht zu nutzen, da
				  keine verwendungsspezifischen Eigenschaften angegeben werden k&ouml;nnen.</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">fm-function-types</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Dies enth&auml;lt die im System vorhandenen Funktionstypen
				  (vgl.<XREF ID-REF="wl932021198" ID-CLASS="topic">)</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">fm-fault-types</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Dies enth&auml;lt die im System vorhandenen Fehlfunktionstypen
				  (vgl.<XREF ID-REF="wl932021198" ID-CLASS="topic">)</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
				  TYPE="SGMLTAG">fm-action-types</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Dies enth&auml;lt die im System vorhandenen Ma&szlig;nahmentypen
				  (vgl.<XREF ID-REF="wl932021198" ID-CLASS="topic">)</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
			 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT TYPE="SGMLTAG">locs</TT></ITEM-LABEL> 
				<P>Dies enth&auml;lt die Elemente zur dokument&uuml;bergreifenden
				  Referenzierung.</P> 
			 </LABELED-ITEM> 
		  </LABELED-LIST> 
		</CHAPTER> 
		<CHAPTER ID="wl932031838"><LONG-NAME>Abbildung der FMEA-Methodik auf die
			 DTD</LONG-NAME> 
		  <CHAPTER ID="wl932021218"><LONG-NAME>Systemstruktur</LONG-NAME> 
			 <P><IE>Systemstruktur</IE>Die Systemstruktur entsteht dadurch,
				da&szlig; aus Strukturelementen in <TT TYPE="SGMLTAG">fm-se-decomposition</TT>
				wiederum auf Strukturelemente verwiesen wird.</P> 
			 <P>Dabei ist zu beachten:</P><LIST TYPE="UNNUMBER"> 
				<ITEM> 
				  <P>Dabei sind direkte oder indirekte Rekusionen nicht
					 erlaubt.</P> 
				</ITEM> 
				<ITEM> 
				  <P>Die DTD erlaubt die mehrfache Verwendung (Referenzierung) von
					 Strukturelementen. Das ist methodisch jedoch nicht vollst&auml;ndig definiert
					 (insbesondere deshalb, weil das Funktionsnetz vom Strukturbaum unabh&auml;ngig
					 ist). Zun&auml;chst wird daher empfohlen, eine mehrfache Verwendung zu
					 vermeiden. Eine k&uuml;nftige Version der DTD wird ggf. &uuml;ber Typ- und
					 Vererbungskonzepte eine bessere Unterst&uuml;tzung bieten.</P> 
				</ITEM></LIST> 
			 <FIGURE ID="wl932031826"><LONG-NAME>Strukturen</LONG-NAME> 
				<GRAPHIC FILENAME="images/fm-structure.bmp" NOTATION="eps"> 
			 </FIGURE> 
			 <P>Folgende Informationen &uuml;ber eine Struktur werden
				angelegt:</P> 
			 <LABELED-LIST> 
				<INDENT-SAMPLE>MMMMM</INDENT-SAMPLE> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-structure-class</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Hier wird der "typ" der FMEA abgelegt. Beispielhafte Werte
					 sind</P> 
				  <LABELED-LIST> 
					 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
						  TYPE="code">design</TT></ITEM-LABEL> 
						<P>f&uuml;r "Konstruktions-FMEA"</P> 
					 </LABELED-ITEM> 
					 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
						  TYPE="code">system</TT></ITEM-LABEL> 
						<P>f&uuml;r "System-FMEA"</P> 
					 </LABELED-ITEM> 
					 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
						  TYPE="code">process</TT></ITEM-LABEL> 
						<P>f&uuml;r "Proze&szlig;-FMEA"</P> 
					 </LABELED-ITEM> 
				  </LABELED-LIST> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-structure-owner</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Verweist auf ein Team-Member. Diese Person ist der Verwalter
					 bzw. Verantwortliche f&uuml;r diese Struktur.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-interface</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Diese ist im Vorgriff auf ein m&ouml;gliches Modulkonzept
					 realisiert worden. Es kennzeichnet Funktionen, Fehlfunktionen und
					 Strukturelemente, die f&uuml;r &uuml;bergeordnete FMEAs verwendbar bzw.
					 sichtbar sind.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-structure-root</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dies bezeichnet das Strukturelement, welches die Wurzel der
					 Struktur darstellt.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-orphan-home</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dies bezeichnet das Strukturelement, welches alle nicht
					 verankerten Strukturelemente, Funktionen, Fehlfunktionen und Ma&szlig;nahmen
					 aufnimmt.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">form-sheets</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dieses nimmt alle Formbl&auml;tter auf, die in der FMEA
					 ausgegeben werden sollen<XREF ID-REF="wl932021235" ID-CLASS="topic">.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">misc-data</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Hier k&ouml;nnen benutzerdefinierte Datenfelder
					 &uuml;bertragen werden, die f&uuml;r alle Formbl&auml;tter einer Struktur
					 gelten.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
			 </LABELED-LIST> 
			 <CHAPTER ID="wl932031839"><LONG-NAME>Strukturelemente</LONG-NAME> 
				<P>Die DTD erlaubt es, da&szlig; eine Funktion in mehreren
				  Strukturelementen referenziert wird. Es wird aber empfohlen, dies nicht zu
				  nutzen, da keine verwendungsspezifischen Eigenschaften angegeben werden
				  k&ouml;nnen.</P> 
				<P>In <TT TYPE="SGMLTAG">part-number</TT> kann die Sachnummer des
				  Strukturelementes angegeben werden. Damit wird ein Bezug z.B. zur
				  Produktdatenverwaltung m&ouml;glich.</P> 
				<P>Die Hierarchie von Strukturelementen entsteht &uuml;ber
				  <TT TYPE="SGMLTAG">fm-structure-decomposition</TT> (weitere Einzelheiten siehe
				  <XREF ID-REF="wl932021218" ID-CLASS="TOPIC">).</P> 
				<P>Der Umfang von Formbl&auml;ttern wird durch Bezug auf die
				  enthaltenen Strukturelemente bestimmt.</P> 
				<FIGURE ID="wl932031827"><LONG-NAME>Strukturelemente</LONG-NAME> 
				  <GRAPHIC FILENAME="images/fm-structure-element.bmp " NOTATION="eps"> 
				</FIGURE> 
			 </CHAPTER> 
			 <CHAPTER ID="wl932021235"><LONG-NAME>Formbl&auml;tter</LONG-NAME> 
				<P>In <TT TYPE="SGMLTAG">fm-form-sheet</TT> werden Informationen zu
				  den jeweiligen Formbl&auml;ttern einer Struktur dargestellt. Diese sind im
				  einzelnen:</P> 
				<LABELED-LIST> 
				  <INDENT-SAMPLE>MMMMM</INDENT-SAMPLE> 
				  <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
						TYPE="SGMLTAG">user-cover-sheet</TT></ITEM-LABEL> 
					 <P>Hier k&ouml;nnen Informationen zu benutzerbezogenen
						Deckbl&auml;ttern abgelegt werden.</P> 
				  </LABELED-ITEM> 
				  <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
						TYPE="SGMLTAG">misc-data</TT></ITEM-LABEL> 
					 <P>Hier k&ouml;nnen Datenfelder &uuml;bertragen werden, die nur
						f&uuml;r das spezielle Formblatt gelten.</P> 
				  </LABELED-ITEM> 
				  <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
						TYPE="SGMLTAG">fm-form-sheet-presentation</TT></ITEM-LABEL> 
					 <P>Hier kann das Ergebnis des Formblattes in Form der
						<TT TYPE="SGMLTAG">ncoi</TT> - Struktur abgelegt werden. In der Regel kommen
						hier CALS-Tabellen zum Einsatz.</P> 
					 <P>Diese Information ist inhaltlich redundant. Sie mu&szlig;
						daher beim Einlesen einer Instanz in ein <TT TYPE="TOOL">FMEA-Werkzeug</TT>
						ignoriert werden.</P> 
				  </LABELED-ITEM> 
				  <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
						TYPE="SGMLTAG">fm-structure-element-refs</TT></ITEM-LABEL> 
					 <P>Hier werden die Strukturelemente angegeben, der FMEA auf dem
						Formblatt ausgegeben werden soll. Es ist zu beachten:</P><LIST TYPE="UNNUMBER">
						
						<ITEM> 
						  <P>Die Formbl&auml;tter beziehen sich auf ein
							 Strukturelement.</P> 
						</ITEM> 
						<ITEM> 
						  <P>Elemente <E>einer Struktur</E> in einem Formblatt
							 zusammengefa&szlig;t werden.</P> 
						</ITEM></LIST> 
				  </LABELED-ITEM> 
				</LABELED-LIST> 
			 </CHAPTER> 
		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER ID="wl932031799"><LONG-NAME>Funktionen</LONG-NAME> 
			 <P>In <TT TYPE="SGMLTAG">fm-functions</TT> werden
				struktur&uuml;bergreifend alle Funktionen (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-function</TT>)
				des Systems zusammengefa&szlig;t. &Uuml;ber <TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-function-ref</TT> k&ouml;nnen sie z.B. zum Aufbau des
				Funktionsnetzes referenziert werden.</P> 
			 <FIGURE ID="wl932031828"><LONG-NAME>Struktur der
				  Funktionen</LONG-NAME><GRAPHIC FILENAME="images/fm-function.bmp"
				NOTATION="eps"> 
			 </FIGURE> 
			 <LABELED-LIST> 
				<INDENT-SAMPLE>MMMMM</INDENT-SAMPLE> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-function-class</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dieses Element erlaubt eine Klassifizierung der Funktionen. Es
					 entspricht der standard-Vorgehensweise in MSR. Hinweise zur Verwendung liegen
					 noch nicht vor.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-prerequisites</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Hier wird auf andere Funktionen verwiesen, deren korrektes
					 Funktionieren gegeben sein mu&szlig;. Dadurch wird das Funktionsnetz etabliert.
					 Es d&uuml;rfen keine direkten oder indirekten Rekursionen auftreten.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-fault-refs</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Hier wird auf die m&ouml;glichen Fehler einer Funktion
					 verwiesen. Analog zur Zuordnung von Funktionen und Strukturelementen wird
					 empfohlen, da&szlig; ein <TT TYPE="SGMLTAG">fm-fault</TT> nur von einer
					 <TT TYPE="SGMLTAG">fm-function</TT> referenziert wird.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
			 </LABELED-LIST> 
		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER ID="wl932031816"><LONG-NAME>Fehlfunktionen</LONG-NAME> 
			 <P>Fehlfunktionen werden unter <TT TYPE="SGMLTAG">fm-fault</TT>
				abgelegt.</P> 
			 <LABELED-LIST> 
				<INDENT-SAMPLE>MMMMM</INDENT-SAMPLE> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-fault-class</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dieses Element erlaubt eine Klassifizierung der
					 Fehlfunktionen. Es entspricht der standard-Vorgehensweise in MSR. Hinweise zur
					 Verwendung liegen noch nicht vor.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-fault-type-ref</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dieser Verweis dient zur Typisierung der Fehlfunktion (vgl.
					 <XREF ID-REF="wl932021198" ID-CLASS="TOPIC">).</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-causes</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Hier wird auf andere Fehlfunktionen verwiesen, deren Eintreten
					 die vorliegende Fehlfunktion bewirkt. Dadurch wird das Fehlernetz etabliert. Es
					 d&uuml;rfen keine direkten oder indirekten Rekursionen auftreten.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">significance</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dieses Element erlaubt die Beurteilung der Bedeutung (B-Note)
					 der Fehlerfolge sowohl als verbaler Hinweis in <TT TYPE="SGMLTAG">desc</TT> wie
					 auch als ein Faktor f&uuml;r die Risiko-Priorit&auml;tszahl (<TT
					 TYPE="SGMLTAG">risc-priority-factor</TT>). Der Wert liegt zwischen 1 und 10,
					 wobei 10 einer hohen Bedeutung entspricht.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-task-history</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Hier werden die Ma&szlig;nahmen zum Umgang mit dem Fehler
					 abgelegt (vgl. <XREF ID-REF="wl932031823" ID-CLASS="topic">). </P> 
				</LABELED-ITEM> 
			 </LABELED-LIST> 
			 <FIGURE ID="wl932052877"><LONG-NAME>Fehlfunktionen</LONG-NAME> 
				<GRAPHIC FILENAME="images/fm-fault.bmp" NOTATION="eps"> 
			 </FIGURE> 
		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER
			ID="wl932021204"><LONG-NAME>Risikopriori&auml;tszahl</LONG-NAME> 
			 <P><IE>Risikopriorit&auml;tszahl</IE>Die Risikopriorit&auml;tszahl
				dient zur Bewertung des Risikos innerhalb des betrachteten Systems. Die
				Risikopriorit&auml;tszahl (RPZ) kann aus der Instanz errechnet werden und wird
				daher nicht abgelegt. Sie berechnet sich entsprechend:</P> 

			 <VERBATIM>RPZ = B-Note * A-Note * E-Note</VERBATIM>

			 <P>Dabei steht:</P> 
			 <LABELED-LIST> 
				<INDENT-SAMPLE>MMMMM</INDENT-SAMPLE> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL>B-Note</ITEM-LABEL> 
				  <P>Bedeutung der Fehlerfolgen auf Gefahr, Gesetz, Kosten usw.
					 Diese wird erfa&szlig;t in <TT TYPE="SGMLTAG">risk-priority-factor</TT>
					 innerhalb von <TT TYPE="SGMLTAG">significance</TT> in <TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-fault</TT>.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL>A-Note</ITEM-LABEL> 
				  <P>Auftretenswahrscheinlichkeit. Diese wird erfa&szlig;t in
					 <TT TYPE="SGMLTAG">risk-priority-factor</TT> innerhalb von <TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-counter-tasks</TT>.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL>E-Note</ITEM-LABEL> 
				  <P>Entdeckungswahrscheinlichkeit. Diese wird erfa&szlig;t in
					 <TT TYPE="SGMLTAG">risk-priority-factor</TT> innerhalb von <TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-detection-tasks</TT>.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
			 </LABELED-LIST> 

		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER ID="wl932031823"><LONG-NAME>Behandlung von
				Ma&szlig;nahmen</LONG-NAME> 
			 <P>Ma&szlig;nahmen werden &uuml;ber die Kette <TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-task-history</TT> und <TT TYPE="SGMLTAG">fm-task-sets</TT>
				bei den Fehlfunktionen (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-fault</TT>) referenziert. </P> 
			 <P>Dabei repr&auml;sentiert <TT TYPE="SGMLTAG">fm-task-sets</TT> eine
				Menge von Ma&szlig;nahmenb&uuml;ndeln (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-task-set</TT>),
				die zu einem bestimmten Datum (<TT TYPE="SGMLTAG">date-1</TT>) erarbeitet
				wurden.</P> 
			 <FIGURE
			  ID="wl932052878"><LONG-NAME>Ma&szlig;nahmenb&uuml;ndel</LONG-NAME> 
				<GRAPHIC FILENAME="images/fm-task-set.bmp" NOTATION="eps"> 
			 </FIGURE> 
			 <P>Ein einzelnes Ma&szlig;nahmenb&uuml;ndel umfa&szlig;t
				Erkennungsma&szlig;nahmen (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-detection-tasks</TT>) und
				Vermeidungsma&szlig;nahmen (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-counter-tasks</TT>). Die
				einzelnen Ma&szlig;nahmen (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-task</TT>) bestehen aus dem
				Verweis auf die zugeordnete Aktion (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-action-ref</TT>)
				sowie dem Faktor zur Berechnung der Risiko-Priorit&auml;tszahl.</P> 
			 <P>In <TT TYPE="SGMLTAG">fm-detection-tasks</TT> d&uuml;rfen nur
				<TT TYPE="SGMLTAG">fm-action</TT>s referenziert werden, deren
				<TT TYPE="SGMLTAG">fm-action-class</TT> den Wert <TT
				TYPE="code">fm-action-detect</TT> tr&auml;gt. Desgleichen d&uuml;rfnen in
				<TT TYPE="SGMLTAG">fm-counter-tasks</TT> nur <TT TYPE="SGMLTAG">fm-action</TT>s
				referenziert werden, deren <TT TYPE="SGMLTAG">fm-action-class</TT> den Wert
				<TT TYPE="code">fm-action-counter</TT> tr&auml;gt.</P> 
			 <P>Die DTD erlaubt es, da&szlig; eine Aktion (<TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-action</TT>) in mehreren Tasks referenziert wird (<TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-action-ref</TT>). Es wird aber empfohlen, dies nicht zu
				nutzen, da keine verwendungsspezifischen Eigenschaften angegeben werden
				k&ouml;nnen.</P> 
			 <P>Der Faktor f&uuml;r die Risikopriorit&auml;tszahl (<TT
				TYPE="SGMLTAG">risk-priority-factor</TT>) wirkt abh&auml;ngig vom Typ der
				Ma&szlig;nahme, im vorliegenden Fall abgeleitet vom Kontext:</P> 
			 <LABELED-LIST> 
				<INDENT-SAMPLE>MMMMM</INDENT-SAMPLE> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-detection-tasks</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dies entspricht der E-Note. Damit wird die Wirkung der
					 Ma&szlig;nahme auf die Entdeckung des Fehlers bewertet. Ein kleiner Wert
					 entspricht einer hohen Wirkung. Der Wert liegt zwischen 1 und 10.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-counter-tasks</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dies entspricht der A-Note. Damit wird die
					 Auftretenswahrscheinlichkeit des Fehlers unter Ber&uuml;cksichtigung der
					 Ma&szlig;nahme bewertet. Ein kleiner Wert entspricht einer geringen
					 Ausfallwahrscheinlichkeit.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
			 </LABELED-LIST> 
		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER ID="wl932031840"><LONG-NAME>Behandlung von
				Aktionen</LONG-NAME> 
			 <P>Die Ma&szlig;nahmen bestehen aus der Durchf&uuml;hrung von
				Aktionen <TT TYPE="SGMLTAG">fm-action</TT>, welche aus <TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-task-set</TT> referenziert werden (<XREF ID-REF="wl932031823"
				ID-CLASS="TOPIC">). </P> 
			 <FIGURE ID="wl932052879"><LONG-NAME>Aktionen</LONG-NAME> 
				<GRAPHIC FILENAME="images/fm-action.bmp" NOTATION="eps"> 
			 </FIGURE> 
			 <P>Die einzelnen Aktionen sind beschrieben durch:</P> 
			 <LABELED-LIST> 
				<INDENT-SAMPLE>MMMMM</INDENT-SAMPLE> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-action-class</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Die ist die Klasse (oder der Zweck) der Aktion. M&ouml;gliche
					 Werte sind <TT TYPE="code">fm-action-detect</TT> f&uuml;r
					 Entdeckungsma&szlig;nahmen und <TT TYPE="code">fm-action-counter</TT> f&uuml;r
					 Vermeidungsma&szlig;nahmen.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-action-type-ref</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dies ordnet der Aktion einen Typ zu.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">team-member-ref</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dies benennt den Verantwortlichen f&uuml;r die Aktion</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-task-schedule</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dies definiert den Zeitplan f&uuml;r die Aktion. Dabei kann
					 unter <TT TYPE="SGMLTAG">desc </TT> auch ein Kommentar abgelegt werden.</P> 
				</LABELED-ITEM> 
				<LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
					 TYPE="SGMLTAG">fm-action-state</TT></ITEM-LABEL> 
				  <P>Dies enth&auml;lt den Status der Aktion. M&ouml;gliche Werte
					 sind:</P> 
				  <LABELED-LIST> 
					 <INDENT-SAMPLE>MMMMM</INDENT-SAMPLE> 
					 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
						  TYPE="CODE">finished</TT></ITEM-LABEL> 
						<P>Die Aktion ist abgeschlossen</P> 
					 </LABELED-ITEM> 
					 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
						  TYPE="code">untouched</TT></ITEM-LABEL> 
						<P>Die Aktion wurde noch nicht gestartet</P> 
					 </LABELED-ITEM> 
					 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
						  TYPE="code">inProgress</TT></ITEM-LABEL> 
						<P>Die Aktion l&auml;uft noch.</P> 
					 </LABELED-ITEM> 
					 <LABELED-ITEM><ITEM-LABEL><TT
						  TYPE="code">rejected</TT></ITEM-LABEL> 
						<P>Die Aktion wurde verworfen. Grund f&uuml;r das Verwerfen
						  wird in <TT TYPE="SGMLTAG">desc</TT> bei <TT
						  TYPE="SGMLTAG">fm-task-schedule</TT> dokumentiert.</P> 
					 </LABELED-ITEM> 
				  </LABELED-LIST> 
				</LABELED-ITEM> 
			 </LABELED-LIST> 
		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER ID="wl932021202"><LONG-NAME>Teamverwaltung</LONG-NAME> 
			 <P>Die FMEA-Teams werden als eigene Objekte in <TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-teams</TT> zusammengestellt. Die Teams k&ouml;nnen damit
				unabh&auml;ngig von der Firmenzugeh&ouml;rigkeit ihrer Mitglieder
				zusammengestellt werden.</P> 
			 <P>Die Team-Mitglieder werden innerhalb von <TT
				TYPE="SGMLTAG">company</TT> beschrieben und innerhalb von <TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-team</TT> referenziert.</P> 
		  </CHAPTER> 
		</CHAPTER> 
		<CHAPTER ID="wl932021203"><LONG-NAME>Strukturelle
			 Besonderheiten</LONG-NAME> 
		  <P>Die <TT TYPE="Product">MSRFMEA.DTD</TT> wurde so weit wie
			 m&ouml;glich entsprechend dem Applikationsprofil von MSR 
			 <XDOC ID="msr-tr-cap"><LONG-NAME>Structure principles of the MSR
				  application
				  profile</LONG-NAME><SHORT-NAME>msr-tr-cap</SHORT-NAME><POSITION>ganzes
				  Dokument</POSITION> 
			 </XDOC>aufgebaut. Dar&uuml;ber hinaus gelten folgende Hinweise:
			 </P><LIST TYPE="UNNUMBER"> 
			 <ITEM> 
				<P>Die DTD wurde redundanzfrei<FT>abgesehen von
				  form-sheet-presentation, welches das Formblatt als CALS-Tabelle aufnehmen kann,
				  um eine einfache &Uuml;bernahme in Dokumentationssysteme zu
				  gew&auml;hrleisten</FT> gestaltet. Daher sind nicht enthalten:</P><LIST
				TYPE="UNNUMBER"> 
				  <ITEM> 
					 <P>Vorverdichtungen</P> 
				  </ITEM> 
				  <ITEM> 
					 <P>R&uuml;ckverzeigerungen (z.B. von Fehlerursache auf die
						Fehlerfolge)</P> 
				  </ITEM></LIST> 
			 </ITEM> 
			 <ITEM> 
			 </ITEM> 
			 <ITEM> 
				<P>Zun&auml;chst wird reiner Text zur Ablage von Bemerkungen
				  unterst&uuml;tzt. In k&uuml;nftigen Entwicklungen ist denkbar,
				  <TT TYPE="SGMLTAG">ncoi</TT> voll zu unterst&uuml;tzen (wenn z.B. ein
				  XML-Editor als OLE-Objekt verf&uuml;gbar und in die einschl&auml;gigen
				  FMEA-Tools integriert ist).</P> 
			 </ITEM> 
			 <ITEM> 
				<P>Das Konzept <TT TYPE="SGMLTAG">short-name</TT> in MSR wird kann
				  zur Darstellung von Strukturnummern verwendet werden<FT>Wenn in der
				  FMEA-Vorgehensweise dereinst echte Kurzbezeichner eingef&uuml;hrt sind, ist in
				  der MSRFMEA.DTD ein extra Element f&uuml;r die Strukturnummern
				  vorzusehen.</FT>.</P> 
			 </ITEM></LIST> 
		  <CHAPTER ID="wl932021198"><LONG-NAME>Hierarchisierte Typen</LONG-NAME> 
			 <P>&Uuml;ber die prinzipielle Vorgehensweise bei<IE>FMEA</IE> FMEA
				hinaus bietet die <TT TYPE="Product">msrfmea.dtd</TT> die M&ouml;glichkeit,
				f&uuml;r Funktionen, Fehlfunktionen und Ma&szlig;nahmen vorderfinierte Typen
				anzugeben (<TT TYPE="SGMLTAG">fm-function-types</TT>, <TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-fault-types</TT>, <TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-action-types</TT>).</P> 
			 <P>Diese Objekte k&ouml;nnen &uuml;ber die Typen auch hierarchisiert
				werden. Dies geschieht dadurch, da&szlig; z.B. ein <TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-function-type</TT> seinerseits wieder auf Typen verweist (<TT
				TYPE="SGMLTAG">fm-function-type-decomposition</TT>). Diese Hierarchisierung
				f&uuml;hrt zu konsistenten Namensgebungen. Mit Fortentwicklung der
				FMEA-Methodik kann die Hierachie zu einer Vererbung von Eigenschaften ausgebaut
				werden, die &uuml;ber den reinen Namen hinausgehen.</P> 
			 <P>Diese Hierarchie darf jedoch nicht mit dem Funktions- bzw.
				Fehlernetz verwechselt werden.</P> 
		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER ID="wl932021200"><LONG-NAME>Unterst&uuml;tzung von
				Tool-Besonderheiten</LONG-NAME> 
			 <P>F&uuml;r die Identifizierung der Objekte m&uuml;ssen IDs vergeben
				werden. Es ist m&ouml;glich, da&szlig; ein Werkzeug auf den Aufbau der IDs
				angewiesen ist. In diesem Fall ist es m&ouml;glich, da&szlig; unter
				<TT TYPE="SGMLTAG">fm-idtable</TT> werkzeugspezifische alias-IDs
				<TT TYPE="SGMLTAG">idc</TT> hinterlegt werden.</P> 
			 <P>Unter <TT TYPE="SGMLTAG">fm-id-prefix</TT> kann ein Werkzeug den
				pr&auml;fix hinterlegen, der zum Aufbau der IDs verwendet wird. Damit ist es
				auch m&ouml;glich, fremde IDs zu erkennen.</P> 
			 <P>In <TT TYPE="SGMLTAG">misc-data</TT> innerhalb von
				<TT TYPE="SGMLTAG">fm-tool</TT> kann ein Werkzeug private Daten hinterlegen,
				z.B. um einen optimierten Wiederimport zu gew&auml;hrleisten.</P> 
		  </CHAPTER> 
		  <CHAPTER ID="wl932021196"><LONG-NAME>Erweiterungen des MSR
				Applikationsprofils</LONG-NAME> 
			 <P><IE>MSR Applikationsprofil</IE>Gegen&uuml;ber MSR
				Applikationsprofil V1.1.0 wurden folgende Erweiterungen vorgenommen:</P><LIST
			 TYPE="UNNUMBER"> 
				<ITEM> 
				  <P>Alle Elemente erhalten ein Attribut (<TT
					 TYPE="SGML-ATTRIBUTE">t</TT>) zur Aufnahme von Zeitstempeln.</P> 
				</ITEM> 
				<ITEM> 
				  <P><TT TYPE="SGMLTAG">admin-data</TT> wurde um <TT
					 TYPE="SGMLTAG">lite-revisions</TT> erg&auml;nzt. Dieses Element erlaubt eine
					 vereinfachte Angabe von Revisionen, wenn alle am Projekt beteiligten Partner
					 die gleiche Revisionierung verwenden. Die synchrone Zuordnung von
					 Revisionsbezeichnern aus verschiedenen Firmen ist damit nicht mehr
					 m&ouml;glich.</P> 
				</ITEM></LIST> 
		  </CHAPTER> 
		</CHAPTER> 
	 </CHAPTER> 
  </REPORT-BODY> 
  <REPORT-REAR> 
	 <CHAPTER ID="rb.glossar"><LONG-NAME>Glossar</LONG-NAME> 
		<DEF-LIST><DEF-ITEM
		  ID="rb.archivierung"><LONG-NAME>Archivierung</LONG-NAME><DEF> 
				<P><IE>Archivierung</IE>Archivierung ist die langfristige Ablage
				  von Daten in einer Form, die mit k&uuml;nftigen - z.T. zum
				  Archivierungszeitpunkt noch nicht absehbaren Werkzeugen wieder bearbeitbar
				  ist.</P></DEF></DEF-ITEM><DEF-ITEM
		  ID="rb.866232225"><LONG-NAME>Backup</LONG-NAME><DEF> 
				<P>Backup ist die kurzfristige Sicherung gegen Medienausfall.
				  Backup wird in der Regel auf Basis der Arbeitsdateien
				  durchgef&uuml;hrt</P></DEF></DEF-ITEM><DEF-ITEM
		  ID="wl931957425"><LONG-NAME>FMEA</LONG-NAME><DEF> 
				<P><E>F</E>ehler<E>m</E>&ouml;glichkeits- und
				  <E>E</E>influ&szlig;<E>a</E>nalyse, eine systematische Vorgehensweise zur
				  System- und Riskioanalyse.</P></DEF></DEF-ITEM><DEF-ITEM
		  ID="wl931957418"><LONG-NAME>Formblatt-FMEA</LONG-NAME><DEF> 
				<P><IE>Formblatt-FMEA</IE>Bei der Formblatt-FMEA werden die Felder
				  eines Formblatt brainstorm artig gef&uuml;llt. Eine systematische
				  Vorgehensweise wird nicht methodisch erzwungen. Das Layout des Formblattes
				  stellt die einzige methodische St&uuml;tze dar.</P></DEF></DEF-ITEM><DEF-ITEM
		  ID="wl931957419"><LONG-NAME>System-FMEA</LONG-NAME><DEF> 
				<P><IE>System-FMEA</IE>System-FMEA ist eine strukturierte Analyse
				  nach Strukturelementen, Funktionsverkn&uuml;pfungen und
				  Fehlfunktionsverkn&uuml;pfungen durchf&uuml;hrt, Ma&szlig;nahmen festlegt und
				  terminlich verfolgt. Aufgrund der Struktur und ihrer Verkn&uuml;pfungen wird
				  ein systematisches Vorgehen sichergestellt. Das Layout des Formblattes ist
				  methodisch nicht relevant und kann weitgehend automatisch generiert
				  werden.</P></DEF></DEF-ITEM> 
		</DEF-LIST> 
	 </CHAPTER> 
  </REPORT-REAR></MSRREP> 
