Verarbeitungshinweis
| Es wird eine Tabelle aufgebaut. Für jede<connection> ist eine Zeile anzulegen mit folgenden Zellen:
|  | Verbindungsvarianten (<variant-def-ref>) Ist keine Verbindungsvariante angegeben, wird der Fixtext 'alle' eingetragen.
|  | Signal (<signal-ref>)
|  | Schnittstelle (<connection-comp-ref>)
|  | Bauteile bzw. Bauteiletypen (<part-port-refs>)
Gültig bei Variante | Signal | Verbindung über | Port | Schnittstelle | Bauteil
--- | --- | --- | --- | --- | ---
<short-name> der referenzierten <variant-def>s oder Fixtext "alle" | <short-name> des referenzierten<signal>s | <short-name> der referenzierten<connection-comp> | <port-number> des referenzierten<port>s | <short-name> des referenzierten<interface> | <short-name> des referenzierten<part>s
<port-number> des referenzierten<port>s | <short-name> des referenzierten<interface> | Getriebe
<short-name> der referenzierten <variant-def>s oder Fixtext "alle" | <short-name> des referenzierten<signal>s | <short-name> der referenzierten<connection-comp> | <port-number> des referenzierten<port>s | <short-name> des referenzierten<interface> | Motor- Steuergerät
<port-number> des referenzierten<port>s | <short-name> des referenzierten<interface> | Batterie
<short-name> der referenzierten <variant-def>s oder Fixtext "#alle" | <short-name> des referenzierten<signal>s | <short-name> der referenzierten<connection-comp> | <port-number> des referenzierten<port>s | <short-name> des referenzierten<interface> | -
Beispielhafte Formatierung
Gültig bei Variante | Signal | Verbindung über | Port | Schnittstelle | Bauteil
--- | --- | --- | --- | --- | ---
USA, CH, S | U_mot | RG58q | 3 | A | Motor- Steuergerät
4 | B | Getriebe
alle | U_bat | CU1.5 | 15 | A | Motor- Steuergerät
1 | A | Batterie
alle | CAN_H | - | 22 | CAN | -
alle | CAN_L | - | 23 | CAN | -