| Die Schnittstellen eines Bauteil-Typs bzw. Bauteils wird hier spezifiziert. Die Beschreibung bestehen aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | FREE-INFO, Optional weitere Informationen.
|  | INTERFACES, die Liste der Schnittstellendefinitionen. Jede Schnittstellendefinition INTERFACE besteht wiederum aus
|  | ADMIN-DATA, Optional Administrationsdaten.
|  | LONG-NAME, dem Bezeichner.
|  | SHORT-NAME, der Kurzbezeichnung.
|  | INTERFACE-REF, Entweder einer Schnittstellenreferenz oder den folgenden Feldern
|  | optional Teilenummer (PART-NUMBER) und Zeichnungsnummer (DRAWING-NUMBER) bzw. einer Referenz auf einen Bauteil-Typen (PART-TYPE_REF).
|  | INTERFACE-CLASS, der Schnittstellenklasse.
|  | INTERFACE-VARIANTS, der Liste der Schnittstellenvarianten.
Jeder der Schnittstellenvarianten (INTERFACE-VARIANT) besteht wiederum aus
|  | VARIANT-DEF-REFS, optional der Liste der Referenzen auf eine Varianten-Definition (VARIANT-DEF-REF).
|  | DESC, optional der Beschreibung.
|  | SEAL, optional der Abdichtung.
|  | INTERFACE-PRMS, optional den Schnittstellen-PRMs. Zur Definition von PRMS siehe Parametertabellen.
|  | NCOI-3, der Beschreibung in Form von Kapiteln (siehe <NCOI>)
|  | MODULES, entweder einer Liste von Modulen oder
|  | PORT-GROUPS, oder einer Liste von Anschlußgruppen.
Jedes Modul (MODULE) besteht wiederum aus
|  | ADMIN-DATA, Optional Administrationsdaten.
|  | LONG-NAME, dem Bezeichner.
|  | SHORT-NAME, der Kurzbezeichnung.
|  | optional Teilenummer (PART-NUMBER) und Zeichnungsnummer (DRAWING-NUMBER) bzw. einer Referenz auf einen Bauteil-Typen (PART-TYPE_REF).
|  | MODULE-VARIANTS, optional einer Liste von Modulvarianten.
Jede Modulvariante (MODULE-VARIANT) besteht wiederum aus
|  | VARIANT-DEF-REFS, optional der Liste der Referenzen auf eine Varianten-Definition (VARIANT-DEF-REF).
|  | MODULE-CLASS, der Modulklasse.
|  | DESC, optional der Beschreibung.
|  | SEAL, optional der Abdichtung.
|  | MODULE-PRMS, optional den Modul-PRMs. Zur Definition von PRMS siehe Parametertabellen.
|  | NCOI-3, der Beschreibung in Form von Kapiteln (siehe <NCOI>)
|  | PORT-GROUPS, oder einer Liste von Anschlußgruppen.
Jede Anschlußgruppe (PORT-GROUP) besteht wiederum aus
|  | ADMIN-DATA, Optional Administrationsdaten.
|  | LONG-NAME, dem Bezeichner.
|  | SHORT-NAME, der Kurzbezeichnung.
|  | PORTS, einer Liste von Anschlüsse.
|  | PORT-SPEC-VARIANTS, einer Liste von Anschlußspezifikationsvarianten.
Jeder Anschluß PORT besteht wiederum aus
|  | LONG-NAME, dem Bezeichner.
|  | SHORT-NAME, der Kurzbezeichnung.
|  | PORT-NUMBER, der Anschlußnummer.
|  | VARIANT-DEF-REFS, optional der Liste der Referenzen auf eine Varianten-Definition (VARIANT-DEF-REF).
|  | optional Teilenummer (PART-NUMBER) und Zeichnungsnummer (DRAWING-NUMBER) bzw. einer Referenz auf einen Bauteil-Typen (PART-TYPE_REF).
Jede Anschlußspezifikationsvariante (PORT-SPEC-VARIANT) bescreibt die Details eines Anschlusses. Abbildung 21: Beispiel: Editoransicht der Schnittstellen Abbildung 22: Beispiel: Layoutansicht (Ausschnitte)
|  | ADD-SPEC, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.