| Besonders im Automobilbereich gibt es viele Varianten eines Typen. Verwenden Sie das Element <VARIANT-SPEC>, um Informationen zu den verschiedenen Varianten eines Typen zu erstellen. Verwenden Sie dazu innerhalb von <VARIANT-SPEC> neben den Elementen, die im Kapitel 2.1.2.18. Darstellen der Projektdaten beschrieben werden, die Elemente <VARIANT-CHARS> und <VARIANT-DEFS>. Daten zur Variantenspezifikation werden in einer Tabelle dargestellt. Vertikal sind Varianten (siehe Kapitel Definition von Variantenmerkmalen), horizontal Variantendefinitionen (siehe Kapitel Definition von Varianten dargestellt.
Definition von Variantenmerkmalen
| Aufgrund verschiedener Variantenmerkmale, wie z.B. Motor, Auslieferungsland oder Produktlinie werden neue Varianten erstellt. Verwenden Sie das Element <VARIANT-CHAR> innerhalb von <VARIANT-CHARS>, um neue Variantenmerkmale zu erstellen. Variantenmerkmale können in folgende zwei Klassen unterteilt werden:
|  | Variante mit neuer Sachnummer Wählen Sie dazu im Attribut [TYPE] des Elementes <VARIANT-CHAR> NEW-PART-NUMBER aus, wenn das Variantenmerkmal eine neue Sachnummer begründet. Geben Sie im Attribut [ID] einen Referenznamen auf die neue Variante ein.
|  | Variante ohne neue Sachnummer Wählen Sie dazu im Attribut [TYPE] des Elementes <VARIANT-CHAR> NO-NEW-PART-NUMBER aus.
Erstellen Sie innerhalb von <VARIANT-CHAR> folgende Elemente, um eine neue Variante zu spezifizieren: <LONG-NAME> Erstellen Sie in diesem Element den Titel der neuen Variante. <SHORT-NAME> Erstellen Sie in diesem Element eine Kurzbezeichnung der neuen Variante. <CODE> Geben Sie in diesem Element den Code der neuen Variante ein.
Definition von Varianten
| Verwenden Sie das Element <VARIANT-DEF> innerhalb von <VARIANT-DEFS>, um Varianten zu erstellen. Varianten sind die Definition verschiedener Variantenmerkmale, die zu einer Variante zusammengefasst werden, wie z.B. Getriebe, EPS, Tacho. Sie werden in der Tabelle horizontal dargestellt. Geben Sie im Attribut [ID] des Elementes <VARIANT-DEF> den Referenznamen der Variante ein. Erstellen Sie innerhalb von <VARIANT-DEF> folgende Elemente, um eine Variantendefinition für eine neue Variante zu spezifizieren: <LONG-NAME> Erstellen Sie in diesem Element den Titel der neuen Variantendefinition. <SHORT-NAME> Erstellen Sie in diesem Element eine Kurzbezeichnung der neuen Variantendefinition. <CODE> Geben Sie in diesem Element den Code der neuen Variantendefinition ein. <VARIANT-CHAR-ASSIGNS> Erstellen Sie im Element <VARIANT-CHAR-ASSIGN> innerhalb von <VARIANT-CHAR-ASSIGN> die Daten der Variantenmerkmale Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in Kapitel Zuordnung der Variantenmerkmale zu den Varianten.
Zuordnung der Variantenmerkmale zu den Varianten
| Verwenden Sie das Element <VARIANT-CHAR-ASSIGN> (siehe Kapitel Definition von Varianten), um Variantenmerkmale wie z.B. Automatik für die Variantendefinition Getriebe zu erstellen. Erstellen Sie innerhalb von <VARIANT-CHAR-ASSIGN> folgende Elemente: <VARIANT-CHAR-REF> Erstellen Sie dieses Element, um auf das Variantenmerkmal zu referenzieren, das der Variante zugeordnet werden soll. Geben Sie im Attribut [VARIANT-CHAR] den Referenznamen des Variantenmerkmals ein, auf das referenziert werden soll. <VARIANT-CHAR-VALUE> Verwenden Sie dieses Element, um den Wert und den Code des Variantenmerkmals zu erstellen. Erstellen Sie das Element <VALUE>, um den Wert des Variantenmerkmals einzugeben, z.B. Automatik. Erstellen Sie das Element <CODE>, um den Code für das Variantenmerkmal einzugeben.
Beispiel: |
Abbildung 3: Beispiel einer Variantentabelle