| Ein Bauteil (PART) ist das Haupteil eines Bauteiltypen (PART-TYPE). Ein Bauteil besteht aus:
|  | ADMIN-DATA, administrativen Daten.
|  | LONG-NAME, dem Bezeichner des Bauteils.
|  | SHORT-NAME, dem Kurzbezeichner des Bauteils.
|  | PART-TYPE-REF, der Liste der Bauteiltypreferenzen.
|  | VARIANT-DEF-REFS, der Liste der Variantendefinitionsreferenzen.
|  | PART-SPEC-DIFF, den Abweichungen bzw. Ergänzungen zur zugehörigen Bauteilspezifikation.
Letztere bestehen wiederum aus:
|  | PART-REF, entweder die Referenz auf einen anderen Bauteil, oder den folgenden Feldern
|  | ADMIN-DATA, administrativen Daten.
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | GENERAL-PRODUCT-DATA-2, den allgemeinen Produktdaten für Bauteile, beschrieben im Kapitel 4.11. Allgemeine Produktdaten der Bauteile Allgemeine Produktdaten General Product Data .
|  | ELEC-CHAR, den elektrischen Eigenschaften, beschrieben im Kapitel 4.6. Elektrische Eigenschaften Elektrische Eigenschaften Electrical Characteristics .
|  | ENV-CHAR, den umweltbedingten Eigenschaften, beschrieben im Kapitel 4.7. Umweltbedingte Eigenschaften Umweltbedingte Eigenschaften Environment Characteristics .
|  | OTHER-PHYSICAL-CHAR, den weiteren physikalischen Eigenschaften, beschrieben im Kapitel 4.8. Weitere physikalische Eigenschaften Weitere physikalische Eigenschaften OTHER PHYSICAL Characteristics
|  | ADD-SPEC, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Beispiele für Bauteile wären Geschwindigkeitsregler und Drehzahlsensor.