| Die EMC eines Bauteil-Typs bzw. Bauteils wird hier spezifiziert. Die Beschreibung bestehen aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | INTER-CON, den leitungsgeführten Störgrößen.
|  | INTER-RAD, der eingestrahlten Störgrößen
|  | RADIO-INTER-SUPP, der Funkentstörung.
|  | ELECTROSTATIC-DISCHARGE, der elektrostatischen Entladung. Die Beschreibung erfolgt in Form von Kapiteln (siehe <NCOI>)
|  | EMC-DESIGN, dem EMV-Design
|  | ADD-SPEC, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Die leitungsgeführten Störgrößen (INTER-CON) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | INTER-IMMUNITY, der Störfestigkeit.
|  | INTER-EMI, der Störausstrahlung.
|  | ADD-SPEC, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Die Störfestigkeit (INTER-IMMUNITY) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | INTER-SUPPLY-CON, den Leitungsgeführten Störgrößen auf Versorgungsleitungen.
|  | INTER-SIGNAL-CON, den Eingekoppelten Störgrößen auf Geber- Und Sensorleitungen.
|  | WAVED-NOMINAL-VOLT, der Bordnetzwelligkeit.
|  | ADD-SPEC, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Die Störausstrahlung (INTER-EMI) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | INTER-EMI-LAB-TEST, der Prüfung im Labor.
|  | INTER-EMI-VEHICLE-TEST, der Prüfung im Fahrzeug.
|  | ADD-SPEC, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Die eingestrahlten Störgrößen (INTER-RAD) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | FREE-INFO, Optional weitere Informationen.
|  | MEA-METHODS, den Meßmethoden.
|  | INTER-IMMUNITY-LEVELS, der Liste der Störfestigkeitspegel.
|  | FREQUENCY-BANDS, der Liste der Frequenzbänder.
|  | MODULATIONS, den Modulationen.
|  | INTER-RAD-LAB-TEST, der Prüfung im Labor.
|  | INTER-RAD-VEHICLE-TEST, der Prüfung im Fahrzeug.
|  | ADD-SPEC, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Die Funkentstörung (RADIO-INTER-SUPP) bestehen wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | SHORT-INTER-SUPP, der Funknahentstörung.
|  | REMOTE-RADIO-INTER, der Funkfernentstörung.
|  | ADD-SPEC, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
Das EMV-Design (EMC) besteht wiederum aus
|  | INTRODUCTION, Optional eine Kurzbeschreibung.
|  | KIND-WIRE-ARRANGEMENT-WIRE, den Leitungsarten und der Leitungsführung.
|  | SIGNAL-FORM-VEHICLE-ELECTRONIC, den Signalverläufen Fahrzeugbordnetz.
|  | GROUND-CONCEPT, dem Massekonzept.
|  | VEHICLE-ANTENNA, den Fahrzeugantennen.
|  | EMC-HARDWARE-DESIGN, den EMV-Hardwaremaßnahmen.
|  | EMC-SOFTWARE-DESIGN, den EMV-Softwaremaßnahmen.
|  | ADD-SPEC, für alles, was sonst noch spezifiziert werden muß.
All diese münden in einer Beschreibung ihrer PRM-Listen. Die Beschreibung zum Erzeugen der PRM-Listen finden Sie im Kapitel Parametertabellen beschrieben. Abbildung 37: Beispiel: Editoransicht Abbildung 38: Beispiel: Layoutansicht