## 5.2 Grundlage des MEPRO-Prozessmodells Grundlage des MEPRO-Prozessmodells ist die “Empfehlung des VDA zur Ablaufplanung eines Projekts”. Ein Fahrzeugprojekt wird entsprechend der VDA-Empfehlung in seinem Ablauf durch sieben Meilensteine (MS) strukturiert (der Ablauf zwischen zwei Meilensteinen wird im folgenden als Prozessphase bezeichnet): MS A: Projektauftrag, -anfrage (Beginn Phase A-B) MS B: Freigabe Grobentwicklung Produkt / Prozess (Beginn Phase B-C) MS C: Freigabe Detailentwicklung Produkt (Beginn Phase C-D) MS D: Freigabe Detailplanung Prozess (Beginn Phase D-E) MS E: Freigabe Beschaffung Produktionsressourcen (Beginn Phase E-F) MS F: Freigabe Serienproduktion (Beginn Phase F-G) MS G: Projektabschluss (Abschluss Phase F-G) In der VDA-Empfehlung wurden Aufgabenfelder, die im Rahmen eines Fahrzeugprojektes bearbeitet werden müssen definiert und entsprechenden Projektphasen zugeordnet: Konzeption* Produktentwicklung / -verifizierung* Planung / Verifizierung Produktionsprozess Produktabnahme aus Kundensicht* Beschaffung Produktionsressourcen Produktion * Aufgabenfelder im Schwerpunkt der MEPRO-Betrachtung (vgl. Abbildung 2)